**STARÉ HRADIŠTĚ – HROBICE**

* PROVĚŘIT ŘEZY – jestli komunikace navazuje na sjezdy, křižovatky a tak…
* ROZHLEDY na křižovatkách
* KOO 1:1000, SIT 1:500
* KAPKY a OSTRUVKY – konstrukce obrubníky se zelení která je nenaročná na vodu
* VYTVOŘIT situace dopravního značení
* VYTVOŘIT situace křižovatek
* DOPLNIT příkopy do podélňáků
* Pročíst si vyjadřovačky
* ??vyznačit přeložky chodníků ??
* Přisvětlení přechodu, OK, vjezdových bran je součást dotace
* Liniová osvětlení nejsou součastí dotace
* ODVODNĚNÍ – všude stávající, prověření svodného potrubí
  + VYVEDENÍ KANALIZACE DO PŘÍKOPU??
  + NAPOJENÍ NAŠEHO SVODNÉHO POTRUBÍ??
* VŠUDE DOPLNIT reliéfní dlažbu – i na ukončení chodníků
* SKLADBY BUS ZASTÁVEK – panely na pomezí štěrbiňák
* SO.101 MPP 0,4-0,5 ??? prověřit
* SO.102 zasakovací trativod na dně příkopu

Detaily sjezdů - zaústění svodiděl – TP minimální délka

* SO.103 kácení – v zaměření 2D jsou stromy, zajistit dendrologii
* SO.104 OK do 1:250, obalovky, blbý pozemek
* SO.105 BUS – rozhledy u dvou autobusových zastávek

Lampy u cyklostezky

* SO.106
* SO.107 nakreslené vjezdy ? smazat??

Chodník přibývá SO.127