## Technické požadavky pro část 2 – Popisovací RTG stanice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **RTG stanice** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **DIAGNOSTICKÁ PRACOVNÍ STANICE 3MPix** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zadavatel požaduje dodávku tří diagnostických pracovních stanic, každá v min. konfiguraci: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. **Počítač:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * CPU INTEL Core i7 nebo ekvivalent, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 16GB RAM, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x SSD 256GB, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1TB HDD pro data, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * DVD+/-RW DL, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * zdroj 500W, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Gbit LAN, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * USB klávesnice, USB laserová myš vč. podložky, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * MS Windows10 Pro CZ 64-bit, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Grafická karta (paměť 4 GB, kompatibilní s dodávanými diagnostickými monitory) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. **Monitory** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **A. diagnostické monitory** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - kalibrovaná dvojice medicínských LCD monitorů, každý v min. konfiguraci: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + barevný diagnostický monitor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + rozlišení 3MPix (2048×1536) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + úhlopříčka 21" | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + kalibrovaná svítivost 400 cd/m2 (max. 900 cd/m2) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + kontrast 1400:1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + LED technologie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + pozor. úhel 170° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + 1× DVI-D, 1× DisplayPort | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + Portrait/landscape mode | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + stabilizovaný podsvit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + přední senzor pro automatickou průběžnou kontrolu kvality zobrazení, tzn. bez nutnosti manuální aktivace/výsuvu senzoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + interní rekalibrace senzoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + automatické nastavení jasu při zobrazení textu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + senzor okolního osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + SW pro samočinnou kalibraci a možnost nastavení pravidelných intervalů kalibrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **B. Kancelářský monitor** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - barevný LCD monitor pro NIS/RIS v min. konfiguraci: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + rozlišení 1920x1200, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + podpora DICOM (DICOM Preset), | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + LED podsvit, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + Úhlopříčka 24", | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + svítivost 250 cd/m2, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + kontrast 1000:1, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + 1x DVI-D, 1x DisplayPort, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. **Další podmínky dodání** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Předmětem dodávky jsou i veškeré služby s ní související – doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace, zaškolení obsluhy a správy systému, testování. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zadavatel na diagnostických stanicích požaduje konfiguraci SW řešení DICOM prohlížeče, který je součástí PACS řešení (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.) Součástí implementace musí být i veškeré případné licence a služby dodavatele PACS. Pro veškerý dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |