**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s. – část 1

**Název části veřejné zakázky:**

Svářečky krevních vaků

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **2 ks Svářečky krevních vaků pro HTO Orlickoústecké a Svitavské nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **2 ks Svářečky krevních vaků** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Mobilní svářečka hadiček krevních vaků včetně nabíječky určená k přerušení a oddělení hadiček odběrových souprav, zachování požadavku uzavřeného systému odběrového vaku, pro tvorbu segmentace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost sváření setu, i když je dárce připojen k odběrovému setu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vysokofrekvenční sváření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Až 30 svárů v rychlé sekvenci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Automatické nastavení délky sváru dle tloušťky hadičky, max do 2s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Baterii trvale vodičem propojenou se svařovací hlavou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Výdrž baterie min. 1000 svárů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Rychlé nabití baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Indikátor stavu baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Indikace sváření na svářecích kleštích, že je svár ukončen | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Indikace sváření na svářecích kleštích, že svár nebyl proveden kvalitně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Snadná údržba, vysoká bezpečnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Kostra baterie vybavena gumovými tlumiči nárazů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

TOLERANCE NA ČÍSELNÉ PARAMETRY, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY JAKO MINIMÁLNÍ ČI MAXIMÁLNÍ +/- 10%.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |