**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojů pro laboratorní medicínu**

#### Název části 3 veřejné zakázky

### Analyzátor pro záchyt včasných invazivních fungálních infekcí

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Analyzátor pro záchyt včasných invazivních fungálních infekcí (1 ks Oddělení klinické mikrobiologie Pardubice)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Rychlá detekce fungálních invazivních infekcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kinetická turbidimetickrá metoda. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kalibrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické vyhodnocení, uchování výsledků. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Činidla ihned k použití (ready to use), stabilní s několikaměsíční expirací i po otevření balení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obsluha pomocí SW, který je součástí dodávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotyková obrazovka. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Identifikace vzorků pomocí čtečky čárových kódů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náhodný vstup vzorků (každý vzorek lze analyzovat samostatně za stejný finanční náklad) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příprava vzorku ze séra nebo plazmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita min. 16 vzorků najednou s možností rozšíření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah metody min. 6-600 pg/ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přesnost min. 6,6 % CV při měření v sérii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka vč. termo stanice pro zahřívaní na min. 70 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |