**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka punkční techniky - 4**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Jehly spinální se zavaděčem** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Jehly spinální se zavaděčem** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jehla k podání lokálního anestetika do subarachnoidálního prostoru a lumbální punkci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| k diagnostickým a terapeutickým účelům | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| materiál nerezová ocel s leštěným povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jemný, ostře zkosený hrot typu Quincke | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| transparentní konus se závitem k rychlé kontrole úspěšnosti punkce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tvarovaný konus pro bezpečné uchopení při zavádění jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hrot jehly je v dokonalém zákrytu s mandrénem, který zabraňuje zalomení a ohýbání jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| barevné rozlišení mandrénu dle velikosti pro snadnou identifikaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| součástí jehly je zaváděcí kanyla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| průměr a délka zavaděče musí být přizpůsobena velikosti jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| vnitřní obrysy zavaděče musí umožnit plynulé zasunutí jehly bez poškození špičky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sterilně jednotlivě balené | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| použitý materiál bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jehly dle normy AISI304 - nerez ocel, v souladu s ISO 10993-1, CE | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| návod k použití a instrukce dostupné v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |