**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka punkční techniky - 5**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Jehly sternální** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Jehly sternální** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jehla k odběru kostní dřeně ze sterna a lopaty kosti kyčelní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| atraumatický, trojitě ostřený hrot jehly pro snadnou penetraci dřeňové dutiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| materiál z nerezové oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| centimetrové značky na povrchu jehly určené k měření hloubky zavedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jehla má mandrén a nastavitelnou bezpečnostní zarážku s možností posuvu po milimetrech pro určení přesné hloubky penetrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Luer-Lock konektor pro upevnění stříkačky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sterilně balená | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pro jednorázové použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| použitý materiál bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jehly dle normy AISI304 - nerez ocel, v souladu s ISO 10993-1, CE | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| návod k použití a instrukce dostupné v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |