**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Dodávka injekčních stříkaček a jehel

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Zdravotnické jehly**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Zdravotnické jehly** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| snadná penetrace kůže | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ostrý hrot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jednotlivě balené - obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hladký povrch po celé délce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| snadná manipulace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pevná, neohebná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tenkostěnná jehla z nerezové oceli dle ISO 9626 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sterilní na jedno použití, apyrogenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| broušený úkos jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| délka - tolerance 10% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kónus jehly (hlavička jehly) Luer zámek podle ISO 594-2/DIN EN 1707: kónické koncovky s 6% (Luer) kónusem pro stříkačky, jehly a další zdravotnické prostředky - upevnění jehly zámkem (Luer - Lock) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |