**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 11**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stenty trávicí systém

**Název části 11 veřejné zakázky:**

**DUODENÁLNÍ metalický stent, potažený**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **DUODENÁLNÍ metalický stent, potažený** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Samoexpandibilní metalický stent ve variantách: |  |  | |
| - plně potažený silikonem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| - částečně potažený silikonem (nepotažená proximální hlava, popř. obě hlavy nepotažené) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Nitinolová pletená konstrukce, flexibilní. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Zavádění endoskopicky (TTS). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Rentgenokontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Průměr stentu 18 - 20 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Délka stentu 6 - 15 cm pro všechny velikosti. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Kompatabilní s vodičem .035", délka zavaděče min. 180 cm, průměr zavaděče max. 10,5 F. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Bezpečné pro MR. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

**Další požadavky na předmět plnění**

CE značka

prohlášení o shodě

návod k použití v CZ