**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Skalpel harmonický**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Skalpel harmonický – 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| elektrochirurgický generátor a ultrazvukový (harmonický) skalpel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| generátory řízené výkonným procesorem se zpětnou kontrolou výkonu a s možností jejich softwarového upgradu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání všech instrumentů ručním ovládáním nebo nožním spínačem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| standardně připojení jednoho nožního pedálů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce pro zajištění automatického přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadné připojení všech potřebných instrumentů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pracovní teploty do min. 100 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| koagulace velkých cév u harmonického skalpelu do 5 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přístroj musí mít zvukovou a optickou signalizaci chybových hlášení spolu s následnými pokyny pro jejich řešení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilizovatelný převodník s kabelem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Nástroje:** | | |
| Min. 5 ks nástrojů pro laparoskopii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 5 ks nástrojů pro otevřené operace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| příslušenství a spotřební materiál potřebný k prvnímu použití přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí dodávky – Generátor, vozík, nožní pedál, adaptér konektoru pro převodníky, převodník | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |