**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Vozík instrumentální**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík instrumentální výškově zdvihatelný – 36 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| orientační rozměry: 560 x 800 x 900 -1300 mm - tolerance +/- 5% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| orientační rozměry odkládací plochy: 640 x 480 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli, AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| stabilní konstrukce s nohou a čtyřmi rameny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezavějící, nekorodující | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plato otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rovnoměrné zatížení desky min. 30 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hydraulický zdvih s nožním ovládáním - zdvih min. 400 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení vozíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatická kolečka o průměru 75 mm, všechna kola bržděná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |