**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Vozík pracovní**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík pracovní (3x zásuvka uzamykatelná) – 57 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| orientační rozměry: 750 x 550 x 860 mm - tolerance +/- 5% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou a antimikrobiálním povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pracovní deska z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými rohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost pracovní desky min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka vel. M (výška ~~cca~~ 12 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka vel. L (výška 20 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost zásuvky s vyjímatelným košem max. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| možnost barevného provedení čel zásuvek dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvky osazeny teleskopickými kuličkovými plnovýsuvy s dotahem a dotlumením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| prachotěsná zásuvka s vyjímatelným plastovým košem (ABS) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvky jsou vybaveny kompletními plastovými madly, barva dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| centrální zamykání zásuvek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| otočná kola o průměru 125 mm, 2x brzda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastové nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |