**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 7**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici

**Název části 7 veřejné zakázky:**

**Vozík resuscitační**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík resuscitační – 21 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| ~~orientační~~ rozměry: 750 x 550 x 890 mm, **tolerance +/- 5%** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou a antimikrobiálním povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hygienicky udržovatelný, rezistentní vůči běžným dezinfekčním prostředkům | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pracovní deska z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými rohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost pracovní desky min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| prachotěsná zásuvka s vyjímatelným plastovým košem (ABS) s možností rozdělení pomocí vyjímatelných příček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost zásuvky s vyjímatelným košem min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka o výšce **min.** 12 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka o výšce **min.** 20 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ~~možnost barevného~~ **barevné** provedení čel zásuvek dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvky jsou vybaveny kompletními plastovými madly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ~~možnost barevného~~ **barevné** provedení madel zásuvek dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvky osazeny teleskopickými kuličkovými plnovýsuvy s dotahem a dotlumením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| centrální zamykání zásuvek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tlačné madlo z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4 x otočné plastové kolo o průměru 125 mm, **z toho** 2 kolečka s brzdou nebo na dvou kolech brzda brzda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastové rohové nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| **příslušenství:** |  | | |
| nástavba: sada čtyř a pěti boxů ve dvou řadách nad sebou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| otočný stolek se zajišťovacími pásy na defibrilátor, nosnost 10 kg, deska z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výškově stavitelný infuzní držák s aretací z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výškově stavitelný držák na 100 ks rukavic z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držák kyslíkové lahve (O2-2 kg, z nerezové oceli AISI304 se zajišťovacími pásy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držák kontejneru na použité jehly s nastavitelným průměrem pásku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| vyjímatelný plastový odpadkový koš | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |