****

**ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU Winternitzových automatických mlýnů,**

**PardubicE**

**Dokumentace pro provedení stavby**

Investor: Pardubický kraj

Generální projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

VI/2022

Obsah:

A Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva

B Plán BOZP

C1 Situace

C2 Situace – katastrální mapa

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1. Architektonicko stavební řešení

Technická zpráva

Výpis fasádních výplní

Výpis fasádních ploch a prvků

Výpis skladeb

Tabulka skladeb parteru

Výpis liniových žlabů

D.1.1 Půdorys 1NP - bourání

D.1.2 Půdorys střechy - bourání

D.1.3 Řez podélný A - bourání

D.1.4 Řez příčný B - bourání

D.1.5 Pohled jižní - bourání

D.1.6 Pohled východní - bourání

D.1.7 Pohled západní – bourání

D.1.8 Situace - návrh

D.1.9 Řez podélný A - návrh

D.1.10 Pohled jižní – technologie obnova fasády - návrh

D.1.11 Pohled jižní – návrh

D.1.12 Pohled východní - návrh

D.1.13 Pohled západní – návrh

D.1.14 Vzorový výsek cihelné dlažby

D.1.15 Detail hydroizolace paty zdiva

D.1.16 ZOV

D.2. Stavebně-konstrukční řešení

D.3. Silnoproud

E Dokladová část

KÚ PK - odbor KS,S,CR – oddělení kultury a PP

MMP - odbor ŽP – Vyjádření

MMP - odbor ŽP – ZS

MMP STÚ – Povolení odstranění stavby