**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro centrální urgentní příjem

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Skladové vozíky**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík paletový – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| nosnost min. 2 500 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozteč vidlic: min. 220 mm, max. 540 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| šířka vidlic: min. 160 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| délka vidlic: max. 1 150 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výška zdvihu: min. 215 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ovládání zdvihu ojí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| manuální pohon | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ergonomická pryžová rukojeť | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zesílená konstrukce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| osazeno kvalitní hydraulickou jednotkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tandemová kola pod vidlicí, kombinace polyuretan/ocel, o průměru 80 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rejdové kolo pod hydraulikou, kombinace polyuretan/ocel, o průměru 200 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík manipulační – 6 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| nesklopné madlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ložná plocha svařena z ocelových profilů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| povrchová úprava prášková barva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ložná plocha a dřevěné výplně jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky, vzor světlý buk | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| boční a přední dřevěné výplně lemovány modrou ABS hranou o šířce min. 1 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x police (ložná plocha) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x kolo o průměru min. 125 mm, 2 kola pevná, 2 kola otočná, z toho min. jedno s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kola jsou uložena na ocelových valivých ložiskách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kola mají poklici, která brání namotávání nečistot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| obruč kola je z plné pryže o tvrdosti min. 98 shore, která zaručuje tichý chod a snadnou manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| barva konstrukce: modrá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |