**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Nádoby na nebezpečný odpad**

**Technické parametry společné pro všechny položky veřejné zakázky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 0,7l-0,75l**  **Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 1l**  **Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 2l**  **Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 4l**  **Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 5l**  **Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 10l**  **Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 30l**  **Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 50l**  **Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 60l** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| u nádob 0,7 až 0,75l musí být průměr dna max. 7,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí být jednorázové, certifikované - určené pro ukládání odpadů ze zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| použitý materiál musí být pevný, nepropustný, mechanicky odolný, nepropíchnutelný za podmínek stanovených ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| u všech typů nádob o objemu 0,7 až 60l požadujeme bezpečnostní hermetický uzávěr, kterým se uzavře nádoba a již nelze znovu otevřít. Uzávěr je neprodyšný, zcela izoluje obsah nádoby a zabraňuje jeho proniknutí do okolního prostoru. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby na ostré předměty o objemu 0,7 až 10l musí navíc obsahovat bezpečnostní hermetický uzávěr s otvorem, který umožňuje vhazovat stříkačky a jehly a musí být vybavený záklopkou bránící vypadnutí infikovaných předmětů. V otvoru musí být zářez pro snadné sejmutí jehly a další zářez pro sejmutí inzulínové jehly. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí být stohovatelné, umožňující snadné použití, manipulaci a skladování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí být spalitelné včetně obsahu ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při spalování se nesmí do ovzduší uvolňovat žádné životu a zdraví nebezpečné látky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí odpovídat požadavkům metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného Ministerstvem životního prostředí Praha v r. 2017 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál, z nichž jsou kontejnery vyrobeny, nesmí obsahovat sloučeniny fluoru a chloru - nutno doložit prohlášením výrobce kvůli hygienické nezávadnosti při spalování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pro bezpečné nakládání se specifickým odpadem je požadováno barevné rozlišení kontejnerů do objemu 10l včetně - dle doporučení Státního zdravotního ústavu Praha, kdy žlutá barva (nádoba) je přiřazena pro infekční odpad a červená (víko) pro odpad určený ke spálení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí všech nádob 0,7 až 60l musí být značení dle §72 odst. 2 a přílohy č. 20 vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění Katalogové číslo 18 01 01 "ostré předměty" a (nebo) katalogové číslo 18 01 03 "odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce" dle konkrétního požadavku zadavatele v souladu s Katalogem odpadů. Pokud jsou údaje na označovacím štítku (nejsou na kontejneru natištěné), musí být štítek na kontejneru nalepený. Text musí být v českém jazyce. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velkoobjemové nádoby(30,50,60L) musí mít přidělený příslušný UN kód, který je vyražený nebo vylisovaný na stěně nebo dně nádoby (ne na nalepeném štítku). Na stranách pevné úchopy pro bezpečnou manipulaci po naplnění odpadem. Těsnící víko pro zajištění hermetického uzavření nádoby musí mít pevné madlo pro uchopení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí splňovat podmínky vyhlášky 306/2012 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc. péče dle zákona 258/2000 Sb. v platném znění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907-1 (85 4002) z roku 2019. Certifikát prokazující splnění této normy musí být v českém jazyce a vydaný autorizovanou institucí. Certifikát vydaný před datem uveřejnění nového znění normy ČSN EN ISO 23907-1, tedy před 29.2.2020, který je stále platný a odkazuje se na normu ČSN EN ISO 23907 z roku 2013 se uznává. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě (dohoda ADR). Doklad prokazující splnění této normy musí být v českém jazyce a vydaný autorizovanou institucí. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby z papíru či lepenky jsou nepřípustné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |