**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Pacientská lůžka včetně matrací a stolků**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Pacientské lůžko – 17 ks** | |
| --- | --- | --- |
| **charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění** |
| lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnější rozměr lůžka maximálně 220x100 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr ložné plochy maximálně 200x90 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 44-75 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| polohování lýtkového dílu mechanicky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce TR/ATR min. 14° pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ergonomické polohování ložné plochy – schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| postranice po celé délce lůžka (jednodílné nebo dva díly ¾ + ¼ délky postele) s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně polohy - resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, prům. min. 150 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| držáky na infuzní stojan, hrazdu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochranná kolečka v rozích lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zálohová baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrované prodloužení lůžka min. o 15 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost min. 250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kryt podvozku v případě umístění elektromotoru vespodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochrana elektromotoru proti přetížení (odpojení a zabránění zničení motoru) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zvukový alarm nezabrzděného lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství:** | | |
| Hrazda s madlem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Infuzní stojan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pasivní matrace – 17 ks:** | | |
| potah snadno snímatelný, pratelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zip ze 4 stran s ochranou proti znečištění paropropustný, voděodolný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – nejlépe kontinuálně svařované | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pružný alespoň ve dvou směrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr dle lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výška min. 14 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| riziko vzniku dekubitu až III. stupně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hustota jádra min. 40 kg/m3 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Stolek k lůžku – 17 ks:** | | |
| pojízdný, oboustranně přístupný, kovová konstrukce, uzamykatelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| provedení stolku – min. horní zásuvka, nika, dolní dvířka z obou stran | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stolek dobře čistitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| držák na zavěšení ručníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr jídelní desky min. 55 x 33 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice nebo pomocí posilující pružiny s automatickou aretací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výška jídelní desky nastavitelná v rozsahu min. 30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.