**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Laboratorní centrifuga znovuvyhlášení**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Laboratorní centrifuga – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Základní specifikace** |  |  |
| Nová, nerepasovaná, ventilovaná, stolní laboratorní centrifuga pro použití na pracovišti klinické biochemie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otáčky min. 15 200 rpm úhlový rotor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otáčky min. 5300 rpm výkyvný rotor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatický přepočet rcf/rpm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita minimálně 4x 400ml – údaj o velikosti centrifugy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rotor na 4 ks bucketů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadná výměna rotoru bez použití nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost krátkodobého, pulsního točení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost uložení alespoň šesti programů s přímou volbou na displeji – 6 samostatných tlačítek pro přímé spuštění programu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické rozpoznání rotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pozvolné otevírání víka, ochrana proti samovolnému pádu víka při zavírání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezová vnitřní komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení akceleračních a deceleračních stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochrana proti nevyvážení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvukový signál po skončení cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické otevření víka po skončení cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost hermetického uzavření bucketů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální rozměry š x h x v: 45 x 70 x 37 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost do 65 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Součásti dodávky také bude také** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rotor se 4 kompatibilními buckety 4x400 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| adaptory pro 14 zkumavek 10/15 ml, sada 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doprava, instalace, proškolení obsluhy, vstupní validace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.