**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 4 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech

**Název části 4 veřejné zakázky:**

**Rozšíření vrtacího systému De Soutter**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vrtací systém De Soutter** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Rozšíření vrtacího systému De Soutter výrobce De Soutter Medical na centrálních operační sálech Pardubické nemocnice** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sestava vrtacího systému, který bude kompatibilní se stávajícím vybavením používaným na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Modulární vzduchová jednotka, provozní tlak v min. rozmezí 6 – 7 barů, otáčky s min. rozmezím 0 – 950 ot/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Reciproční nástavec s rychlostí v rozmezí min. 0 – 9000 cyklů/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Tlaková hadice s délkou 3 m | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 ks – Sterilní pilový list pro reciproční jednotku s tloušťkou řezu 1 mm, délkou 89 mm a výškou pilového listu 12,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 ks – Sterilní pilový list pro reciproční jednotku s tloušťkou řezu 1 mm, délkou 54 mm a výškou pilového listu 9,4 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 ks – Sterilní pilový list pro reciproční jednotku s tloušťkou řezu 0,66 mm, délkou 38 mm a výškou pilového listu 9,4 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 ks – Sterilní pilový list pro reciproční jednotku s tloušťkou řezu 1,6 mm, délkou 89 mm a výškou pilového listu 12,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5 ks – Sterilní pilový list pro reciproční jednotku s tloušťkou řezu 1,7 mm, délkou 54 mm a výškou pilového listu 8 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Drátěný sterilizační kontejner | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Drátěný zásobník pro sterilizační kontejner | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.