**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 3 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Rozšíření vrtacího systému Zimmer**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vrtací systém Zimmer** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Rozšíření vrtacího systému Univerzal Power System (výrobce Zimmer Biomet) na centrálních operační sálech Pardubické nemocnice** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozšíření o 2 ks akumulátorového vrtacího systému, který bude kompatibilní se stávajícím vybavením Univerzal Power System používaným na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Modulární akumulátorová vrtačka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Sterilizační obal k baterii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Sterilizační vodič k baterii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nabíječka akumulátorů vč. kabelu EU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks – Baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec oscilační pily | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - RTG transparentní nástavec | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Zavaděč K-drátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Rychlospojka vrtací, malý A.O. adaptér, otáčky min. 1000 ot/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec reciproční pily | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec frézovací Hudson, otáčky min. 350 ot/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec univerzální, otáčky min. 350 ot/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec univerzální kombinovaný, otáčky min. 350 ot/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec frézovací AO, otáčky min. 350 ot/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec vrtací, sklíčidlo Jacobs, otáčky min. 1000 ot/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.