**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stojany a RTG vybavení pro centrální urgentní příjem, znovuvyhlášení

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**RTG vybavení**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Věšák nástěnný na rtg zástěry s 5 držáky nerez – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| nerezový věšák k připevnění na zeď | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kapacita min. 5 ks rtg zástěr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 5x ramínko nerezové | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosník možno sklopit ke zdi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| délka ramínka - min. 57 cm, nosnost jednoho ramínka min. 6 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| skříňka otevřená nerezová - zavěšená nad věšákem rtg zástěr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| dodávka vč. instalačního materiálu a montáže | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stěna úložná na RTG zástěry – 5 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| nerezový věšák k připevnění na zeď | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kapacita min. 5 ks rtg zástěr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 5x ramínko nerezové | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosník možno sklopit ke zdi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| délka ramínka - min. 57 cm, nosnost jednoho ramínka min. 6 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| dodávka vč. instalačního materiálu a montáže | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Systém úložný pojízdný na RTG zástěry – 10 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 750 x 640 x 1 500 mm, tolerance +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezová pojízdná konstrukce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| věšák pro min. 10 ks rtg zástěr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| min. 10 ks ramínek pro RTG zástěry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku, který lze sklápět do stran | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| délka ramínka min. 57 cm, nosnost ramínka min. 6 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kolečka o průměru min. 75 mm, z toho min. 2 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Schůdek jednostupňový nerez – 20 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 500 x 300 x 200 mm, tolerance +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce schůdků z nerezové oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| jednostupňový schůdek s protiskluzovou ochranou a nožičkami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| min. nosnost: 100 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |