**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Název veřejné zakázky: Cévní uzávěry, znovuvyhlášení části 1**

**Technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Systémy pro uzavírání vstupů po perkutánních cévních výkonech I** | |
| **Minimální technické požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Systém pro uzavření místa vpichu na femorální artérii po perkutánních cévních výkonech s extravaskulárním uložením okluze | Doplní  účastník | Doplní účastník |
| Extravaskulární hemostatická polymerová zátka | Doplní  účastník | Doplní účastník |
| Bez ponechání jakýchkoliv komponent systému intraluminálně (bez šití nebo implantátů) | ú  Doplní  účastník | Doplní účastník |
| Úplná vstřebatelnost min. do 90 dní | Doplní  účastník | Doplní účastník |
| Kompatibilní s dedikovaným zaváděcím pouzdrem a případně vodičem či mikrovodičem | Doplní  účastník | Doplní účastník |
| Velikosti min. 5F až 7F | Doplní  účastník | Doplní účastník |
| Možnost opakované punkce v místě vpichu | Doplní  účastník | Doplní účastník |
| Manuální i automatizovaná varianta | Doplní  účastník | Doplní účastník |