**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Odpadní nádoby a schůdky pro centrální urgentní příjem, znovuvyhlášení části 2

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nádoba na odpad vč. pojízdného stojanu nerez – 22 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| ocelová konstrukce AISI304 s antimikrobiálním povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obsah vědra min. 15 l, bez rukojeti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x vědro, průměr min. 30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x podvozek o průměru min. 46 cm, výška min. 43 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4x otočné kolo o průměru min. 5 cm, brzda na min. 2 kola | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antistatické provedení stojanu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková nosnost: min.15 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Schůdky dvoustupňové nerez – 18 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 510 x 530 x 400 mm, tolerance +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konstrukce: nerez ocel AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dvoustupňový schůdek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nášlapné plochy opatřeny protiskluzovým profilovým plechem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost min. 130 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |