**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Novorozenecké inkubátory**

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Novorozenecké inkubátory pro Chrudimskou nemocnici**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Novorozenecký inkubátor - 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Charakteristika novorozeneckého inkubátoru** | | |
| Modulární inkubátor vhodný pro provoz perinatologického centra intermediální péče s vhodným prostředím pro nejmenší nedonošené novorozence, s možnosti regulace a monitorace teploty, vlhkosti a kyslíku. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Novorozenecký inkubátor** | | |
| Elektricky ovladatelný podvozek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snímání teploty z min. 2 kožních čidel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická regulace teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Grafický záznam trendů min. 72 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlučnost max. 50 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Regulace vlhkosti a koncentrace O2 vč. kontroly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost umístění dvojčat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládací panel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Eliminace tepelných ztrát při otevření víka vzduchovou clonou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický test po zapnutí a během provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístup do inkubátoru ze tří stran | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvukový i optický alarm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snadné čištění a dezinfekce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odkládací šuplíky nebo poličky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelné nebo výklopné stěny pro snadnější přístup k pacientovi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák na RTG kazetu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák infuzí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.