**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Stojanový injektor kontrastních látek pro CT**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stojanový injektor kontrastních látek pro CT** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Charakteristika stojanového injektoru kontrastních látek pro CT** | | |
| Automatický troj pístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném stojanu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Stojanový injektor kontrastních látek pro CT** | | |
| Plná kompatibilita se systémem počítačové tomografie (Canon Aquilion Prime SP), který je na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použití souběžně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech bez nutnosti výměny systémového spotřebního materiálu po dobu minimálně 24 h | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezdrátová komunikace s ovládací konzolí v českém jazyce a ovládání z ovladovny prostřednictvím dotykového panelu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost archivace protokolů v paměti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Programovatelný průtok min. 0,1-10 ml/sec s krokem 0,1ml/sec. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vstřik kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná čtečka čarových kódů na lahvičkách s kontrastní látkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.