**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Chladírenský kontejnerový box pro venkovní použití s chladící jednotkou s řízenou vnitřní teplotou**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku kontejneru na zdravotnický odpad.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Chladírenský kontejnerový box - 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Kontejnerový box pro venkovní použití s chladící jednotkou s řízenou vnitřní teplotou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější rozměr kontejneru v mm (š x d x v): 2435 x 6055 x 2900 mm;  Tolerance: šířka 2435 mm (+/- 200 mm), délka 6055 mm (+/- 1000 mm), výška 2900 mm (+/- 200 mm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| El. přívod 400 V, 16 A, 1,7 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlučnost max. 75 dBA LWA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadovaná vnitřní teplota od 0 °C až + 8 °C, venkovní teplota předpokládaná do 40 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické odtávání výparníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odvětrání kontejneru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dveře umístěné na delší straně kontejneru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zamykatelné kontejnerové dveře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečnostní otevírání dveří zevnitř boxu o světlosti:  1000 x 2000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akustická a světelná signalizace pro uzavřenou osobu v kontejneru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Osvětlení kontejneru min. 100 lx včetně elektrorozvodů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitorovací zařízení na sledování a záznam průběhu teploty v boxu a připojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana stěn vnitřní strany kontejneru a vnitřní a vnější strany dveří proti jejich poškození | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Teploměr prostorové teploty v kontejneru - informativní měřidlo s pamětí min/max včetně baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Předpokládá se zaskladnění materiálu 200 kg/m3 (volný prostor pro manipulaci a cirkulaci vzduchu pod stropem kontejneru) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.