**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Rigidní optiky a fibroskopy**

**Název části 2 veřejné zakázky:**

Fibroskopy

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Fibroskopy (3 ks)** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 3ks flexibilních fibroendoskopů vhodné pro diagnostiku patologie dutiny nosní, hltanu, hrtanu a průdušnice a provedení flexibilní tracheoskopie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Fibroendoskop 1. typu (pro dospělé) – 2ks** | | |
| * průměr od 3,5 do 3,6 mm * směr pohledu 0° * úhel pohledu od 70° do 90°   pracovní délka min. 30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně LED zdroje světla, baterie a zkoušečky těsnosti ke každému fibroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Fibroendoskop 2. typu (intubační) – 1ks** | | |
| * průměr od 2,8 mm do 3,6 mm * směr pohledu 0° * úhel pohledu 90° * pracovní délka min. 60 cm   s pracovním kanálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně LED zdroje světla, baterie a zkoušečky těsnosti ke každému fibroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.