**Příloha č. 2 Výzvy – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Digitální sigmoideorektoskop pro Orlickoústeckou nemocnici**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Digitální sigmoideorektoskop – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Semirigidní ureteroskop** | | |
| Přenosný digitální sigmoideorektoskop. Vhodný pro diagnostiku lézí anorekta a sigmatu, peroperační kontroly a navigace při výkonech na této části tračníku. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vybavení SW PACS s licencí na min. 3 roky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevná dotyková obrazovka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| HD diagnostika min. 25 cm distální části tlustého střeva u lůžka pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kamera Full HD CMOS a min. 12 bílých LED světel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přívod vzduchu pomocí inovativního  integrovaného dmychadla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný terapeutický přístupový port pro bioptické kleště v rozmezí 2 až 3 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednorázová trubice snižuje dobu přípravy na další použití a náklady | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tubus kónického tvaru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěná kamera pořizuje snímky a videozáznamy v širokoúhlém zorném poli, což umožňuje zobrazení obou stran stěny rekta současně. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 60 snímků za sekundu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti v rozmezí 245–255 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zorné pole v rozmezí 85–90 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost pracovat i bez připojení k síti 230 V / 50 Hz min. 4 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přenosné kovové nabíjecí pouzdro | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí dodávky endoskopického přístroje je 1ks balíčku spotřebního materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.