**Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 bude součástí podané nabídky.**

**Název veřejné zakázky:**

**Lupové brýle a čelní reflektory**

**Název části 2 veřejné zakázky:**

Lupové brýle bez světla

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku předmětu plnění.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Lupové brýle bez světla - 6 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Lupové brýle vhodné pro standardní úkony prováděné na pracovišti ORL sálů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvětšení 2,5x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Individuální pracovní vzdálenost v min. rozmezí 350–450 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vhodné pro aplikaci, kde je potřeba velké zorné pole | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosič lupových brýlí musí být titanová brýlová obruba | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Do obruby musí být možné zasazení brýlových čoček s vlastní dioptrickou korekcí, před zadáním do výroby je nutné individuální proměření lékařů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Optický systém komplet osazený v kovu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čočky optického systému provedeny z minerálního skla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Modulární provedení lupových brýlí – pro snadnou náhradu poškozené části, optický systém jednoduše oddělitelný od brýlové obruby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Technická životnost. min 5 let (Nutno doložit vyjádřením výrobce např. návod k obsluze) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.