**Příloha č. 2 výzvy – Technické podmínky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Dodávka valníkového vozu pro přepravu tlakových lahví, znovuvyhlášení** |

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku užitkového valníkového nákladního automobilu.**

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA 134/2019 Sb. O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE „ZÁKON“) MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

**Užitkový automobil valníkový - 1 ks**

Pořízení nového valníkového vozidla, **o** **celkové legislativní hmotnosti do 3500 kg, kategorie N1**

| **Závazné charakteristiky, požadované vlastnosti a parametry** | **Popis specifikace nabízeného plnění včetně uvedení číselných charakteristik, ze kterých bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem (možno uvést odkaz na stránku v nabídce)** |
| --- | --- |
| **Charakteristika vozidla** | |
| * pohon vozidla: diesel nebo benzín |  |
| * převodovka: automatická |  |
| * barva nespecifikována |  |
| * řízení s posilovačem |  |
| * celková délka vozidla max. 5 500 mm |  |
| * celková výška vozidla max. 1 950 mm |  |
| * hmotnost vozidla: |  |
| * + celková legislativní max. 3500 kg N1 |  |
| * + užitková min. 1000 kg |  |
| * motor: |  |
| * + minimálně 75kW |  |
| * brzdový systém: |  |
| * + kotoučové brzdy |  |
| * + systém ESP zahrnuje ABS, ASR |  |
| * + parkovací brzda na zadní nápravu |  |
| * vytápění a ventilace: |  |
| * + pylový filtr |  |
| * kabina interiér: |  |
| * + krátká, třímístná, provedení sedaček 1 + 2 |  |
| * + klimatizace kabiny vozidla |  |
| * + úložné prostory v přístrojové desce, dveřích, za sedadly a pod sedadlem spolujezdců |  |
| * + osvětlení kabiny |  |
| * sedadla: |  |
| * + sedadlo řidiče nastavitelné ve 3 směrech, odpružené |  |
| * + bezpečnostní pásy |  |
| * + opěrky hlavy |  |
| * další výbava: |  |
| * + zvuková signalizace zařazené zpátečky |  |
| * + imobilizér |  |
| * + diodová přídavná světla na pomoc při couvání |  |
| * + plnohodnotné rezervní kolo |  |
| * + celoroční pneumatiky Continental nebo kvalitativně podobné |  |
| * + 2 elektr. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka s širokoúhlým zrcátkem |  |
| * + denní svícení |  |
| * + autorádio se dvěma reproduktory |  |
| * + lékárnička |  |
| * + výstražný trojúhelník |  |
| * + hasící přístroj práškový 2kg v držáku |  |
| * + gumové koberce celé kabiny vozidla |  |
| * + kvalitní potahy všech sedadel s bočním zpevněním |  |
| **Valníková nástavba:** | |
| * valník v rozměru ložné plochy   + délka min. 2 900 – max. 3 100 mm   + šířka min. 1 800 – max. 1 900 mm |  |
| * provedení: |  |
| * + valníková nástavba určená pro převoz tlakových lahví z pevného plechu, opatřena speciálním nátěrem proti jiskření (NE plast, dřevo apod.) |  |
| * + v zadní části kabiny řidiče pevný ochranný rám proti vniknutí talkových lahví z nákladového prostoru |  |
| * + podlaha valníku od země v rozmezí min. 750 a max. 850 mm |  |
| * + bočnice vysoké 400 mm, všechny strany sklopné a opatřeny háčky / úchyty na upínací gumy. Zadní bočnice opatřena nástupním schůdkem. |  |
| * + nástupní boční schůdky na obou stranách za kabinou řidiče |  |
| * + poziční osvětlení dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích – diodové |  |
| * + značení tlaků, rychlosti a hmotnosti na nápravách a tlaků pneu |  |