**Příloha č. 2 výzvy – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Detektor pro skiagrafii

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Detektor pro skiagrafii - 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Charakteristika mobilního detektoru pro skiagrafický přístroj** | | |
| Plná kompatibilita s modelem umístěném na pracovišti zadavatele (RTG skiagrafický přístroj AGFA DR 600) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilní detektor vhodný pro skiagrafické snímkování končetin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry mobilního detektoru 25 x 32 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zatížení do plochy 400 kg, v bodě 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stupeň ochrany IP 67 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí dodávky musí být 2 baterie a dobíjecí stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výdrž baterií zaručující provoz min. 7 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detektor musí obsahovat konektivitu Wi-Fi vč. interního přístupového bodu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.