LIST BAREVNÁ STRUKTURA

Název:

ŠEDÝ DUB



Popis:

Barevná textura dřeva blízká přírodní dýze zvané šedý dub

Textura dřeva úzká, stejnoměrná, jemnější

Barva světle hnědá až světlá našedlá

Ekvivalent dle NSC světlé části S1005-G80Y, tmavé části S3005-Y80R

Použití:

Sjednocující barva a struktura dřeva pro prvky stavby a interiéru – vnitřního vybavení

V rámci výběru konkrétních prvků a vzorkování je třeba dosáhnout co nejbližší shodu mezi materiály různých prvků z lamina (LDT) a rovněž moření přírodního dřeva.

**Především platí pro následující:**

* Stavební části – interiérové dveře, ochranná madla, truhlářské výrobky (obklad recepce rehabilitace)
* Vnitřní vybavení – kancelářský nábytek, lavice, konferenční stolky