**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Laboratorní přístrojové vybavení 3**

#### Název části 3 veřejné zakázky

### Analyzátor pro záchyt včasných invazivních fungálních infekcí

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Analyzátor pro záchyt včasných invazivních fungálních infekcí - 1 ks (oddělení klinické mikrobiologie Pardubice)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Rychlá detekce fungálních invazivních infekcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kinetická turbidimetickrá metoda. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kalibrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické vyhodnocení, uchování výsledků. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Činidla ihned k použití (ready to use), stabilní s několikaměsíční expirací i po otevření balení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Včetně napojení na LIS (cena za připojení součástí nabídky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obsluha pomocí SW, který je součástí dodávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotyková obrazovka. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Identifikace vzorků pomocí čtečky čárových kódů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náhodný vstup vzorků (každý vzorek lze analyzovat samostatně za stejný finanční náklad) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příprava vzorku ze séra nebo plazmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita min. 16 vzorků najednou s možností rozšíření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah metody min. 6-600 pg/ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přesnost min. 6,6 % CV při měření v sérii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka vč. termo stanice pro zahřívaní na min. 70 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |