**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Laboratorní přístrojové vybavení 5

#### Název části 3 veřejné zakázky

### Souprava pro diagnostiku infekčních nemocí

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Souprava pro diagnostiku infekčních nemocí – 1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Automatický analyzátor pro multiparametrické testování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Analýza infekčních a autoimunitních vyšetření v jednom analytickém systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyšetření v rozsahu min. 1-30 vzorků v jednom běhu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost různých typů vyšetření v jednom běhu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednobodová kalibrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotyková LCD obrazovka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaná čtečka čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaná termotiskárna | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Fotometr s více vlnovými délkami: např. 650, 610 nm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Archivace všech dat min. posledních 50 běhů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uložení kalibrace dvou různých šarží pro každý typ vyšetření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Identifikace pomocí čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Oboustranná komunikace s laboratorním informačním systémem (cena za připojení součástí nabídky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CE značka, IVD certifikace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doprava vč. výnosu do 1. patra bez výtahu součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |