**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Různé zdravotnické přístroje** |
| **Název části 3 veřejné zakázky:** | **Různé zdravotnické přístroje 3 - rektoskop** |

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

**Technická specifikace (LIN)**

**Položka:** Rektoskop

**Popis přístroje:** Rektoskop

|  |
| --- |
| **Poptávaný přístroj:** rektoskop rigidní |

**Vlastnosti přístroje:**

| **Závazné charakteristiky, požadované vlastnosti a parametry** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídky** |
| --- | --- | --- |
| Rigidní endoskop určený pro diagnostiku, odběry vzorků a terapeutické zásahy v oblasti rekta |  |  |
| LED technologie |  |  |
| Zavaděč o průměru 20 a prac. délce 25 cm |  |  |
| Hlava s okulárem kompatibilní se stávajícím rektoskopem používaným na pracovišti (výrobce Karl Storz model 24912K) a s adaptérem k přenosu optického světla, zámek pro insuflaci |  |  |
| Rukojeť k rektoskopu |  |  |
| Nástroje musí být resterilizovatelné |  |  |
| Zemnící kabel vč. koncovky |  |  |

**Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako min. nebo max. +/- 10%**