**Příloha č. 1 zadávací dokumentace**

**Krycí list nabídky, část 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Různé zdravotnické přístroje** |
| **Název části veřejné zakázky:** | **Různé zdravotnické přístroje 4 - operační mikroskop** |
| **Druh zadávacího řízení:** | Otevřené řízení (ZZVZ) |
| **Předmět veřejné zakázky:** | Dodávky |
| **Režim veřejné zakázky:** | Nadlimitní |
| **Zadavatel:** | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
| **Sídlo zadavatele:** | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice |
| **IČO:** | 27520536 |
| **Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:** | MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva  Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva |
| **Název účastníka:** | *Doplní účastník* |
| **Sídlo:** | *Doplní účastník* |
| **IČO:** | *Doplní účastník* |
| **Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:** | *Doplní účastník* |
| **Kontaktní e-mail:** | *Doplní účastník* |
| **ID datové schránky:** | *Doplní účastník* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informace o skutečnosti, zdali se jedná o malý či střední podnik** | Malý / střední[[1]](#footnote-1) |

**KRITÉRIA HODNOCENÍ:**

Účastník zadávacího řízení vyplní v souladu se zadávací dokumentací následující tabulky kritérií hodnocení:

Hodnotící kritéria pro položku „Operační mikroskop“

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo kritéria hodnocení** | **Kritérium hodnocení** | **Položka** | **Obchodní název** | **Počet kusů** | **Nabídková cena bez DPH [Kč]** |
| 1. | celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH | Jícnová pH metrie | *Doplní účastník* | 1 | *Doplní účastník* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo podkritéria hodnocení** | **Podkritéria hodnocení** | **Jednotka/hodnota kritéria dle odst. 8.3 ZD** |
| 2.1 | Brzditelný podlahový stativ s kolečky (včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) pro lehkou manipulaci ve všech směrech a s elektromagnetickým brzdami | *Doplní účastník* |
| 2.2 | 3CCD full HD videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu | *Doplní účastník* |
| 2.3 | Systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků | *Doplní účastník* |
| 2.4 | Uživatelské rozhraní v českém jazyce | *Doplní účastník* |
| 2.5 | Plně integrované kabely a světlovodiče | *Doplní účastník* |
| 2.6 | Pracovní vzdálenost nastavitelná manuálně, motoricky, rozsah min. 200 mm | *Doplní účastník* |
| 2.7 | Binokulární tubusy, naklápění v rozsahu min. 0-180º a zároveň polohování v horizontální i vertikální rovině pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením min. o 50% | *Doplní účastník* |

Pokud účastník nevyplní požadované hodnoty v tabulkách výše, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Datum: ………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat

1. Účastník zvolí jednu z variant, druhou vymaže [↑](#footnote-ref-1)