**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 5**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Mycí a sterilizační přístroje a nástroje**

**5. Část - Dekontaminační a sterilizační kontejnery pro Centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

**Část č. 5**

| **Položka veřejné zakázky** | **Dekontaminační a sterilizační kontejnery pro Centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Sterilizační kontejnery 44 ks  Požadované velikosti (d x š x v):   * 300x300x160 – 4 ks * 300x300x210 - 16 ks * 300x300x260 – 3 ks * 600x300x160 – 15 ks * 600x300x210 - 5 ks * 600x300x260 – 1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Identifikační štítek pro text 30 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Systém funkčně, rozměrově a typově kompatibilní s kontejnery Permaside na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Materiál vany a víka kontejneru z eloxovaného hliníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Filtry pro opakované použití, chráněné proti poškození zvenku i zevnitř | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Celokovové provedení bez plastových komponent | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Bez nutnosti provozních kroků personálu při opakovaném použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost bezpečného stohování kontejnerů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Certifikace dodavatele i výrobce ISO | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Dodavatel je schopen poskytnout autorizovaný servis včetně revize a zkoušky těsnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Označení kontejneru 1D nebo 2D kódem pro evidenci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vertikální nebo horizontální filtr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### 

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |