**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení

#### Název části 2 veřejné zakázky

#### Vyhřívaná lůžka

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vyhřívané lůžko – 2 ks Dětské odd. Pardubice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| mobilní stojan se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky (z toho min. 2 s brzdou) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vrchní výhřevný modul se 2 topnými tělesy a zabudovaným plošným osvětlením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr ložné plochy min. 65 x 80 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydraulicky plynule polohovatelné lůžko (min. +/- 13°) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odklopné plastové bočnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks polohovatelné police k zavěšení na stojan, 1 ks pevná police/box pod lůžkem pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| modul elektronického regulátoru teploty s režimy manuální i automatické proporcionální regulace teploty, autodiagnostika, 2 ks teplotní senzory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání dotykovou klávesnicí, sada bezpečnostních zvukových a světelných alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompletní elektroinstalace pro připojení dalších přístrojů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyhřívaná matrace pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| časový APGAR modul zabudovaný v centrálním stojanu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bodový reflektor na flexibilním ramenu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napájecí napětí: 230V, 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošné osvětlení lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výkon topného tělesa min. 500W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |