**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Dodávka injekčních stříkaček a jehel

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Injekční stříkačky**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Injekční stříkačky** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7886-1 - uchazeč doloží prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kónus Luer bez závitu - Luer konektor podle ISO 594-1/DIN EN 20594-1: kónická špička s 6% (Luer) zkosením pro stříkačky, jehly a další zdravotnické nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| graduování na válci odolné proti otěru - (nesmyvatelné) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| snadná manipulace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| lehce ovladatelný, těsnící a pevný píst | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| standardní graduování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ostrý hrot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hladký povrch po celé délce jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pevná jehla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |