**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **Odpadní pytle a pytle na prádlo** |
| Místo plnění veřejné zakázky | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - jednotlivá pracoviště |
| Položka veřejné zakázky | LDPE pytle |
| **Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) pro LDPE pytle:**   * LDPE pytle musí být v požadovaném barevném provedení a rozměrech. **Z hlediska síly je parametr stanoven jako minimální.** * Pevnost sváru a materiálu – při manipulaci v rámci běžných pracovních podmínek anebo naplnění pytle nesmí dojít k jeho roztrhnutí, prasknutí, vysypání obsahu, popř. kontaminaci personálu; minimální nosnost pytlů o rozměrech 700x1100 mm musí být: * pro sílu 0,06 mm 20 kg * pro sílu 0,1 mm 25 kg * pro sílu 0,2 mm 30 kg * Musí být vyrobeny z materiálu bez chlóru a změkčovadel; mohou být vyrobeny z recyklovaného materiálu. * Zadavatel požaduje u níže uvedených pytlů 100 % kontrolu sváru a preferuje balení formou volně ložených pytlů v krabici: * LDPE pytel čirý, š.700x1100 mm, 200 my, max do 50 ks v krabici * LDPE pytel černý, š.700x1100 mm, 200 my, max do 50 ks v krabici * LDPE pytel červený + tisk, š.700x1100 mm, 100 my, max do 150 ks v krabici * U ostatních pytlů preferuje balení v rolích a dodávání zabalených v kartonech max. do 200 kusů (při zachování podmínek bezpečnosti práce pro manipulaci s balením/kartonem). * LDPE pytle balené v rolích se nesmí poškodit při odtrhávání jednotlivých kusů. * Minimální šíře červeného pruhu na žlutém LDPE pytli je 5 cm. * Minimální šíře oranžového pruhu na bílém LDPE pytli je 5 cm. * **Potisk vybraných pytlů:**   Zadavatel požaduje u níže uvedených pytlů potisk štítku (viz. Příloha č. 4 ZD):   * LDPE pytel červený + tisk, š.700x1100 mm, 100 my * LDPE pytel modrý + tisk, š.700x1100 mm, 80 my * LDPE pytel modrý + tisk, š.700x1100 mm, 60 my   Zadavatel akceptuje potisk pytle formou nekonečného tisku. | |