**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 6**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stenty trávicí systém

**Název části 6 veřejné zakázky:**

**PANKREATICKÝ stent plastový, single Pigtail**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **PANKREATICKÝ stent plastový, single Pigtail** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Pankreatický stent plastový tvar "Pigtail", sterilní. Jednorázový. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Rentgenokontrastní poziční značka. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 chlopeň zabraňující migraci stentu, s drenážními otvory. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Velikost stentu: |  |  | |
| - 5 F, možnost výběru délky 3 - 12 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| - 7 F, možnost výběru délky 2 - 12 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| - 8,5 F; 10 F a 11,5 F, možnost výběru délky 6 - 12 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |
| --- |
| **Další požadavky na předmět plnění** |
| CE značka |
| prohlášení o shodě |
| návod k použití v CZ |