**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka tromboelastometru, opětovné znovuvyhlášení

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Tromboelastometr – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Minimálně 4-kanálový přístroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyšetření z plné krve (citrátová krev) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stolní přístroj, kompaktní konstrukce, přenosný, odolný vůči vibracím a otřesům s možností instalace na transportní vozík | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tromboelastometr pro průběh vyšetření nepotřebuje pipetování tekutých reagencií. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná čtečka čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje, intuitivní software | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tromboelastometr umožnuje spouštět měření bez časového limitu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Numerický i grafický výstup, automatická detekce abnormálních výsledků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nejdůležitější výsledky k dispozici během několika minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komfortní řízení činnosti přístroje (SW), ukládání, zpracování a export výsledků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení k informačnímu systému (LIS/NIS), řízení a sledování výsledků ze sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Splňuje požadavky norem na systém kontroly kvality | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení tiskárny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardizované reagencie (i jednorázové) a kontrolní materiály | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |