**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část č. 7**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Ohřev pacienta, ohřev infuzí, kontrastních látek a krve**

**Název části 7 veřejné zakázky:**

**Systém ohřevu krve, krevní plazmy a dalších krevních derivátů**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Systém ohřevu krve, krevní plazmy a dalších krevních derivátů – 4 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozmrazovač krve a krevní plazmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita až 8 krevních souprav, prostor min. 8l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přístroj vhodný pro nepřetržitý provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ~~rozsah teplot min. +37 °C až +45 °C~~ ohřívaní do teploty min. +37 °C nebo více | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obsluha přes systém menu na displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přímo spustitelné funkce pro krev a plazmu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| suchý ohřev celého prostoru a regulace teploty souprav v celém průřezu, včetně okrajových částí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vizuální kontrola setů během ohřevu nebo kontrola průběhu ohřevu transfuzních přípravků jiným způsobem (na displeji přístroje aj.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vizuální a zvuková signalizace po vypršení doby ohřevu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nezávislé teplotní regulátory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zabudovaný samočinný test | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| volitelné rozhraní pro výměnu dat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost připojení tiskárny a tisk protokolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost připojení čtečky čárového kódu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dokumentační software | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |