**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka a instalace signalizačního systému sestra - pacient**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na předmět plnění veřejné zakázky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Signalizační systém sestra - pacient** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Lůžková zásuvka disponuje datovým připojením do klientské LAN infrastruktury. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lůžková zásuvka disponuje vstupem/konektorem pro připojení externího diagnostického zařízení s přenosem informace do všech míst obsluhy. Připojitelná zařízení typu infuzní pumpy, nášlapné podložky, detekční matrace, bezdrátové komponenty atd. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykové membrány zařízení provedeny z antimikrobiálních plastů omyvatelných zdravotnickými dezinfekčními prostředky. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nedestruktivní samo odpojovací konektor lůžkového terminálu – pohyblivý přívod terminálu vytržitelný ze zásuvky všemi směry. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost doplnění uživatelské aplikace pro mobilní zařízení personálu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost výměny poškozených koncových prvků systému zaškoleným technikem údržby bez nutnosti změny konfigurace nebo nastavení servisní společností. Automatické načtení nového prvku po výměně. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlasitý obousměrný hovor. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Osvětlená a dobře hmatatelná tlačítka. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlavní terminál s přehledným dotykovým LCD displejem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzdálená správa systému. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |