**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 5**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro centrální urgentní příjem

**Název části 5 veřejné zakázky:**

**Vozík víceúčelový**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík víceúčelový s odkladními plochami a úložnými koši – 3 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 700/550/1 080 mm, tolerance +/-5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| provedení konstrukce vozíku z oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| povrchová úprava: chrom | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1x vrchní deska nerez s prolisem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 2x plastová vana, nosnost každé vany min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x otočná kolečka o průměru min. 125 mm, ochranné plastové nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost vozíku min. 100 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |