**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 7**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro centrální urgentní příjem

**Název části 7 veřejné zakázky:**

**Vozík nástrojový dvoupodlažní**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík nástrojový dvoupodlažní – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 770 x 580 x 850 mm (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celonerezové provedení konstrukce vozíku a plat, AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| obě plata s prolisem se zaoblenými rohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rovnoměrné zatížení každého nerezového plata min. 50 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antirezonanční výstuha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezavějící, nekorodující | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x otočná kola, průměr 100 -125 mm, z toho 2 kola s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastové nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kolečka s ochranou proti namotávání nití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení koleček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |