**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Korneální topograf a keratometr

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Korneální topograf a keratometr** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Koreální tepograf a keratometr s měřením aberací a vlnoplochy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Refrakční výkon oka je analyzován a reprezentován v celé ploše zorničky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření refrakce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření topografie rohovky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření keratometrie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Wavefront měření: Sféra v min rozmezí -20 až +20 D, Cylindr v min. rozmezí 0 až +- 8 D a Osa v min. rozmezí 0 až 180° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet kruhů min. 22 (min.18 kompletních) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah měření min. 25 až 65 D (13.5 až 5.2 mm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zapojení do programu FORUM a ukládání měření a analýz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM připojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Termální, integrovaná tiskárna | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Display min. 12’’ LCD barevný, dotykový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná opěrka brady a čela | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |