**Příloha č.1**

**k výzvě k podání nabídek zakázku malého rozsahu**

**Krycí list nabídky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název výzvy: | **Postřikovač** |
| Název společnosti (uchazeče): |  |
| Adresa sídla společnosti (uchazeče): |  |
| Právní forma uchazeče: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Jméno statutárního zástupce: |  |
| Telefonní číslo nebo e-mail kontaktního pracovníka: |  |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč bez DPH**  |  |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč vč. DPH**  |  |

Přehled požadovaných parametrů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | skutečnost | Splněno A/N |
| **Parametry:*** Objem nádrže min. 2500 litrů
* Zapojení do horního závěsu traktoru
* Oko prům. 40 mm
* Mechanicky stavitelný rozchod 150 – 180 cm.
* Šířka kol 340 – 380 mm
* Vzduchové brzdy
* Osvětlení pro provoz po pozemní komunikaci
* Pístomembránové čerpadlo poháněné kloubovou hřídelí (kardanem)
* Homokinetická kloubová hřídel (kardan)
* Min. 1 sací filtr
* Min. 1 tlakový filtr
* Záběr ramen 18 metrů
* Minimálně 4 záběrové (postřikovací) sekce
* Vzduchové (pneumatické) ovládání sekčních ventilů nebo trysek
* Cirkulace namíchané postřikové kapaliny
* Držáky trysek minimálně 3 trysky
* 1 sada trysek injektorových
* 1 sada trysek na kapalná hnojiva
* Ovládací terminál (počítač) do kabiny traktoru
* Technické osvědčení + návod v češtině
 |  |  |

Podpis statutárního zástupce ……………………

Kontaktní osoba zadavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | Karel |
| Příjmení: | Tribula |
| E-mail: | tribula@szes-la.cz |
| Telefon: | 725970196 |