**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Ohřev pacienta

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

## POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Ohřev pacienta** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Přístroj na ohřev pacienta skládající se ze řídící jednotky a 1 ks ohřívacího přikrývky s možností opakovaného použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení 2 ks přikrývek, nebo matrací současně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení teploty pro každou z přikrývek/matrace zvlášť | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah nastavení teploty alespoň 33 °C až 39 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení nastavené a aktuální teploty na obrazovce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání pomocí dotykové barevné obrazovky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost zavěšení na infuzní stojan a na závěsnou lištu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Optické a zvukové alarmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Madlo pro snadnější manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Přikrývka:** | | |
| Přikrývka kompatibilní s řídící jednotkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry min. 135 cm x 85 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opakovatelně použitelná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odlišení stran přikrývky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přikrývka složena z odolného materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |