**2. Výpis stínících prvků**

**VENKOVNÍ STÍNĚNÍ TERASY KAVÁRNY GOČÁROVY GALERIE**, **PARDUBICE**

**dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ozn. | popis/  vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu |  | kusů |
| P1 | Slunečník včetně kotvení a dalšího příslušenství  Ve výpisu je zobrazen referenční vzor. konkrétní slunečník bude protokolárně odsouhlasen autorským dozorem.  (Doppler - GOLIATH 4 x 4 m - velký gastro slunečník) –  [GOLIATH 4x4 m Zahradní slunečník gastro| DOPPLER CZ (dopplershop.cz)](https://www.dopplershop.cz/home-e-shop/9673-goliath-4-x-4-m-velky-gastro-slunecnik.html?srsltid=AfmBOoovnW3otvFoopdUUQHlR4UarT8sIqVD5m8n-WfAEbnhWcueFNjp#/235-desen_latky-10574)  Montážní deska pro slunečník:   * Montážní deska z kvalitní pozinkované oceli s práškovým nástřikem, 240 x 240 mm, 8+5 otvorů pro kotvení do žb desky a přikotvení slunečníku, * typový výrobek pro konkrétní slunečník včetně kotevních šroubů   .   Slunečník  rozměry:  plně otevřený slunečník: 402 x 402 cm, výška zavřeného slunečníku: 4670 mm, výška otevřeného slunečníku: 3450 mm, podchozí výška slunečníku: 2400 mm,  snadné otevírání a zavírání plynovou pružinou, stožár z hliníku s teleskopickou funkcí,  váha slunečníku: cca 78 kg,  Rám:  průměr středové tyče: 80/3 mm, robustní rám s 8 vzpěrami, včetně kotevní desky s pantem na přichycení k montážní desce,  barva rámu: dle výběru aut. dozoru  Potah:  JM Garden Sun - 100% polyesterová tkanina, 240 g/m2, nastavitelné napětí potahu, stálobarevnost 7,  snímatelný potah - možnost ručního praní, vodu odpuzující potah, ochrana proti UV záření 50+  barva potahu: dle výběru aut. dozoru    Příslušenství k dokoupení viz související produkty:  ochranný obal, art. č. 85399GO4x4 |  | 4 |