## Technické požadavky pro část 3 – Mobilní popisovací RTG stanice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **mobilní RTG stanice** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| * Předmětem dodávky je 6 ks Mobilních RTG stanic v následující technické specifikaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Displej** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * min. 13" obrazová plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * min. 2 MP rozlišení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Jas min. 250 cd / m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Antireflexní povrch | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 11-bitová DICOM kalibrovaná stupnice šedi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Hardware** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * čtyřjádrový procesor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Min. 2 x 5 000 mAh baterie, deklarovány až 3h práce v diagnostickém režimu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Provoz na baterie i na napájení ze sítě ve variantách: 100 V až 240 V, 50 nebo 60 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Napájení podle medicínských standardů (2xMOPP, IEC / EN 60601) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Interní paměť min. 16 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Rozšířitelné uložiště min. 128 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Software a certifikace** Pro veškerý dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Android 6.0 OS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Kompatibilní s DICOM Part 14 GSDF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Pracuje se systémy PACS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Podpora Zero-footprint univerzálních prohlížečů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Senzor okolního světla (indikuje diagnostické podmínky a navrhuje vhodná nastavení a úpravy osvětlení) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Bílý bod odpovídá standardu CIE | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Periferie** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Senzorické pero pro přesné značení a měření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Port mini-USB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Wi-FI komunikace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Bluetooth | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Port HDMI – pro externí displej, projektor nebo sdílení plnohodnotného HDMI výstupu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Přenosná klávesnice, myš, ochranné pouzdro | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |